;;
;;  Дополнительный файл типов линий AutoCAD
;;
;;  Автор: Протасов Георгий
;;  Рекомендуется масштаб типа линии 0.5
;;  Сложные типы линий используют ltsnew.shx.
;;
*Разрыв0_стар, Линия разрыва --/|/----/|/----/|/----/|/----/|/--
A,15,-3,[ZIGG,ltsnew.shx,x=-3,s=6],-3
*Разрыв1_стар, Разреженная линия разрыва --/|/-------/|/--------/|/--
A,30,-3,[ZIGG,ltsnew.shx,x=-3,s=6],-3
*Разрыв2_стар, Еще более разреженная линия разрыва -------/|/-------
A,60,-3,[ZIGG,ltsnew.shx,x=-3,s=6],-3
*Разрыв0_нов, Линия разрыва нов. --/\/----/\/----/\/----/\/----/\/--
A,15,-6,[ZIGG1,ltsnew.shx,x=-6,s=6],-6
*Разрыв1_нов, Разреженная линия разрыва нов. --/\/-------/\/--------/\/--
A,30,-6,[ZIGG1,ltsnew.shx,x=-6,s=6],-6
*Разрыв2_нов, Еще более разреженная линия разрыва нов. -------/\/-------
A,60,-6,[ZIGG1,ltsnew.shx,x=-6,s=6],-6
*Сварка_стык, Стыковой сварной заводской шов  -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
A,1,[WELD,ltsnew.shx,s=1.5],1
*Сварка_уг1, Угловой сварной заводской шов 1 _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
A,1,[WELD,ltsnew.shx,y=1.5,s=1.5],1
*Сварка_уг2, Угловой сварной заводской шов 2 -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
A,1,[WELD,ltsnew.shx,y=-1.5,s=1.5],1
*Сварка_стыкм, Стыковой сварной монтажный шов -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
A,3,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5,y=-1.5],1
*Сварка_угм1, Угловой сварной монтажный шов 1 _X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_
A,3,[WELD1,ltsnew.shx,s=3],1
*Сварка_угм2, Угловой сварной монтажный шов 2 -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
A,3,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,y=-3],1
*Земля1, Обозначение земли в разрезе /// /// /// /// /// ///
A,24,[ZEM,ltsnew.shx,x=-6,y=-6,s=6],3,[ZEM,ltsnew.shx,x=-6,y=-6,s=6],3,[ZEM,ltsnew.shx,x=-6,y=-6,s=6],0
*Земля2, Обозначение земли в разрезе \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\
A,24,[ZEM1,ltsnew.shx,x=-6,y=0,s=6],3,[ZEM1,ltsnew.shx,x=-6,y=0,s=6],3,[ZEM1,ltsnew.shx,x=-6,y=0,s= 6],0
*Сварка_стык_н, Невид. стыковой сварной заводской шов  |-|-|   |-|-|   |-|-|
A,1,[WELD,ltsnew.shx,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,s=1.5],1,-5
*Сварка_уг1_н, Невид. угловой сварной заводской шов 1 |_|_|   |_|_|   |_|_|
A,1,[WELD,ltsnew.shx,y=1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=1.5,s=1.5],1,-5
*Сварка_уг2_н, Невид. угловой сварной заводской шов 2 |-|-|   |-|-|   |-|-|
A,1,[WELD,ltsnew.shx,y=-1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=-1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=-1.5,s=1.5],2,[WELD,ltsnew.shx,y=-1.5,s=1.5],1,-5
*Сварка_стыкм_н, Невид. стыковой сварной монтажный шов -X-X-  -X-X-  -X-X-
A,1.5,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5,y=-1.5],4,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5,y=-1.5],1.5,-5
*Сварка_угм1_н, Невид. угловой сварной монтажный шов 1 _X_X_  _X_X_  _X_X_
A,1.5,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5],4,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5],1.5,-5
*Сварка_угм2_н, Невид. угловой сварной монтажный шов 2 -X-X-  -X-X-  -X-X-
A,1.5,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5,y=-3],4,[WELD1,ltsnew.shx,s=3,x=-1.5,y=-3],1.5,-5
*Оси, Осевая ________.________._____
A, 63.5, -6.35, 0, -6.35