;;
;;  2006 © А.С. Парамонов aka Citrus
;;
;;  Для корректного отображения буквенных обозначений
;;  коммуникаций рекомендуется использовать стиль текста
;;  со шрифтом высотой 2 (лучше использовать ISOCPEUR, 
;;  курсив, высота 2)
;;  
;;  Линии для условных обозначений
;;
;;

*ШТРИХ 1x1, Штриховая линия 1x1 - - - -
A,1,-1
*ШТРИХ 1.5x1.5, Штриховая линия 1.5x1.5 - - - -
A,1.5,-1.5
*ШТРИХ 2x1, Штриховая линия 2x1 -- -- --
A,2,-1
*ШТРИХ 2x2, Штриховая линия 2x2 -- -- --
A,2,-2
*ШТРИХ 4x1, Штриховая линия 4x1 ---- ---- ----
A,4,-1
*ШТРИХ 5x2, Штриховая линия 5x2 -----  -----
A,5,-2
*ШТРИХ 6x1, Штриховая линия 6x1 ------ ------
A,6,-1
*ШТРИХ 8x1, Штриховая линия 8x1 -------- --------
A,8,-1
*ШТРИХ 10x2, Штриховая линия 10x2 -------- --------
A,10,-2

*ПУНКТИР 0x8, Пунктирная линия 0x8 .        .        .
A,0,-8
*ПУНКТИР 0x2x4, Пунктирная линия 0x4x8 . . .    . . .
A,0,-2,0,-2,0,-4

;;
;;  Условные обозначения коммуникаций
;;

*ГАЗОПРОВОД_ПОДЗ,Газопровод подземный ---- --Г-- ---- ----
A,3.5,-1.5,["Г",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2,10,-2
*ГАЗОПРОВОД_НАДЗ,Газопровод надземный ------Г----------
A,3.5,-1.5,["Г",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,29.5

*ВОДОПРОВОД_ПОДЗ,Водопровод подземный ---- --В-- ---- ----
A,3.5,-1.5,["В",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2,10,-2
*ВОДОПРОВОД_ПОДЗ_2,Водопровод подземный (2 трубы) ---- --2В-- ---- ----
A,2,-3,["2В",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2,10,-2
*ВОДОПРОВОД_ПОДЗ_ПИТЬЕВОЙ_ВОДЫ,Водопровод подземный питьевой воды ---- --Вп-- ---- ----
A,2,-3,["Вп",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2,10,-2

*ТРУБОПРОВОД_ПОДЗ_ДРЕНАЖ,Трубопровод подземный дренажный ---- --Др.-- ---- ----
A,2,-3,["Др.",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2,10,-2

*ТРУБОПРОВОД_ПОДЗ_КАНАЛИЗ,Трубопровод подземный канализационный ---- --К-- ---- ----
A,3.5,-1.5,["К",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2,10,-2
*ТРУБОПРОВОД_ПОДЗ_КАНАЛИЗ_ЛИВН,Трубопровод подземный канализационный ливневый ---- --Кл-- ---- ----
A,2,-3,["Кл",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2,10,-2

*ТРУБОПРОВОД_ПОДЗ_ТЕПЛОФИК,Трубопровод подземный теплофикационный ---- --Т-- ---- ----
A,3.5,-1.5,["Т",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2,10,-2
*ТРУБОПРОВОД_ПОДЗ_ТЕПЛОФИК_2,Трубопровод подземный теплофикационный (2 трубы) ---- --2Т-- ---- ----
A,2,-3,["2Т",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2,10,-2
*ТРУБОПРОВОД_НАДЗ_ТЕПЛОФИК_2,Трубопровод надземный теплофикационный (2 трубы) ------2Т----------
A,2,-3,["2Т",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,29.5
*ТРУБОПРОВОД_НАДЗ_ТЕПЛОФИК_3,Трубопровод надземный теплофикационный (3 трубы) ------3Т----------
A,2,-3,["3Т",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,29.5
*ТРУБОПРОВОД_НАДЗ_ТЕПЛОФИК,Трубопровод надземный теплофикационный ------Т----------
A,3.5,-1.5,["Т",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,29.5

*ПОДЗ_ЛИНИИ_СВЯЗИ,Подземные линии связи и технических средств управления --о-- --о--
A,4.8,-0.2,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.2,s=0.2],-0.2,4.8,-2
*ПОДЗ_ЛИНИИ_СВЯЗИ_КАБЕЛЬ,Подземные линии связи и технических средств управления кабельные --о-- --V-- --о-- ----
A,4.8,-0.2,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.2,s=0.2],-0.2,4.8,-2,3.5,-1.5,["V",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛИНИИ_СВЯЗИ_КАБЕЛЬ_4,Подземные линии связи и технических средств управления кабельные (4 кабеля) --о-- --4V-- --о-- ----
A,4.8,-0.2,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.2,s=0.2],-0.2,4.8,-2,2,-3,["4V",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-3,2,-2,10,-2
*НАДЗ_ЛИНИИ_СВЯЗИ_КАБЕЛЬ,Надземные линии связи и технических средств управления кабельные ------V----------
A,3.5,-1.5,["V",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-1.5,Y=-1.5],-1.5,29.5

*ПОДЗ_ЛЭП_НИЗ_НАПР_КАБЕЛЬ,Подземные линии электропередачи низкого напряжения кабельные ---- --W-- ----
A,3,-2,["W",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-2,Y=-1.5],-1.5,3.5,-2,10,-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛЭП_НИЗ_НАПР,Подземные линии электропередачи низкого напряжения <----> ---- <---->
A,0,[LEP_NIZ_NAPR_1,acadtopo.shx,S=1],10,[LEP_NIZ_NAPR_2,acadtopo.shx,S=1],-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛЭП_ВЫС_НАПР_КАБЕЛЬ,Подземные линии электропередачи высокого напряжения кабельные ---- --WW-- ----
A,1.5,-3,["WW",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-4,0.5,-2,10,-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛЭП_ВЫС_НАПР,Подземные линии электропередачи высокого напряжения <<---->> ---- <<---->>
A,0,[LEP_VYS_NAPR_1,acadtopo.shx,S=1],10,[LEP_VYS_NAPR_2,acadtopo.shx,S=1],-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛЭП_ВЫС_НАПР_КАБЕЛЬ_2,Подземные линии электропередачи высокого напряжения кабельные (2 кабеля) ---- --2WW-- ----
A,1,-3,["2WW",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-4.5,0.5,-2,10,-2,10,-2
*ПОДЗ_ЛЭП_ВЫС_НАПР_КАБЕЛЬ_3,Подземные линии электропередачи высокого напряжения кабельные (3 кабеля) ---- --3WW-- ----
A,1,-3,["3WW",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-4.5,0.5,-2,10,-2,10,-2
*НАДЗ_ЛЭП_НИЗ_НАПР_КАБЕЛЬ,Надземные линии электропередачи низкого напряжения кабельные ------W----------
A,3,-2,["W",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-2,Y=-1.5],-1.5,29.5
*НАДЗ_ЛЭП_ВЫС_НАПР_КАБЕЛЬ,Надземные линии электропередачи высокого напряжения кабельные ------WW----------
A,2,-3,["WW",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-3,Y=-1.5],-4,28.5

;;
;;   Ограждения
;;

*ОГР_КАМ_ЖБ_БОЛ_1М,Ограды каменные и железобетонные высотой 1 м и более
A,4,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],8
*ОГР_КАМ_ЖБ_МЕН_1М,Ограды каменные и железобетонные высотой менее 1 м
A,4,[OGR_KAM_MEN_1M,acadtopo.shx,S=1],8

*ОГР_МЕТ_БОЛ_1М,Ограды металлические высотой 1 м и более
A,0,[OGR_MET_BOL_1M,acadtopo.shx,S=1],-0.5,3,-0.5
*ОГР_МЕТ_МЕН_1М,Ограды металлические высотой менее 1 м
A,3,-0.5,[OGR_MET_MEN_1M,acadtopo.shx,S=1],-0.5,3
*ОГР_МЕТ_НА_ФУНД,Ограды металлические на каменном, бетонном фундаменте
A,1,-0.5,[OGR_MET_MEN_1M,acadtopo.shx,S=1],-0.5,1,-1,3,-1

*ЗАБ_ДЕР_СПЛОШ,Заборы деревянные сплошные
A,2.5,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],2.5
*ЗАБ_ДЕР_РЕШ,Заборы деревянные решетчатые
A,2.5,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],2.5,-1
*ЗАБ_ДЕР_НА_ФУНД,Заборы деревянные на каменном, бетонном фундаменте
A,2.5,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],2.5,[OGRADY,acadtopo.shx,y=-0.8,S=1]
*ЗАБ_ДЕР_КАПИТ,Заборы деревянные с капитальными опорами
A,2.5,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],2,-0.5,[OGR_MET_MEN_1M,acadtopo.shx,S=1],-0.5,2,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],2.5

*ОГР_ПРОВ_КОЛЮЧ,Ограждения проволочные из колючей проволоки
A,0,[OGR_PROV_KOL_PROV,acadtopo.shx,S=1],-1,3,-1
*ОГР_ПРОВ_ГЛАД,Ограждения проволочные из гладкой проволоки
A,5,-0.5,[OGR_PROV_GLAD_PROV,acadtopo.shx,S=1],-0.5,14
*ОГР_ПРОВ_СЕТ,Ограждения проволочные из проволочной сетки
A,2.5,[OGR_PROV_PROV_SET,acadtopo.shx,S=1],5,[OGR_PROV_PROV_SET2,acadtopo.shx,S=1],2.5

*ИЗГОР,Изгороди, плетни и трельяжи
A,2.5,[IZGOR,acadtopo.shx,S=1],2.5

;;
;;   Рельеф
;;

*ОБРЫВЫ,Обрывы
A,1.0,[OGRADY,acadtopo.shx,S=1],1.0

;;
;;   Растительность
;;

*ПОЛОСЫ_КУСТАРНИКОВ,Полосы кустарников и живые изгороди
A,0,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4],-2.9,[OGR_MET_MEN_1M,acadtopo.shx,S=0.6],-2.1
